Nr spr.: SIG/02/2021

*Załącznik nr 1*

Specyfikacja zamówienia

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne urządzenia |
| A | Rękawice wirtualnej rzeczywistości, ilość: 1 para |
| 1 | Parametry |
|  | Waga rękawicy poniżej 150g  Dokładność pomiaru przechylenia i pochylenia do 1,0° lub lepsza  Maksymalne opóźnienie w transmisji pozycji 5 ms  Kompatybilność ze środowiskiem Unity (SDK)  Kompatybilność z trackerem i kontrolerem VIVE  Zasilanie bateryjne  Czas pracy bez ładowania/wymiany baterii minimum 3 godziny |
| 2 | Komunikacja, porty |
|  | Komunikacja bezprzewodowa (2,4 GHz) |